**Kanálové tlumiče hluku s obložením a kulisou 40 mm KSDA55/220/1200**

Parametry

Kanálový tlumič hluku s obložením a kulisou 40 mm, násuvný. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSDA55/220/1200 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Rozměr kanálu: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Šířka: | 430 mm |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924715 |
| Typové číslo: | 0092.0471 |

Výrobce: MAICO

KSDA55/220/1200 Kanálové tlumiče hluku s obložením a kulisou 40 mm