**Kryt ABDK ECA 100 2**

Kryt s elektrickou vnitřní klapkou jako náhradní díl pro malý axiální ventilátor ECA 100 KP.

Pro provedení s tahovou šňůrou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ABDK ECA 100 2 |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,21 kg |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799101116 |
| Typové číslo: | E059.1003.9101 |

Výrobce: MAICO

ABDK ECA 100 2 Kryt