**Protipříruba GFI 125**

Protipříruba pro napojení ventilátoru na potrubí.

Otvory podle normy ISO 6580.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GFI 125 |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 8 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 1.250 mm |
| Šířka: | 1.360 mm |
| Výška: | 1.360 mm |
| Hloubka: | 8 mm |
| Šířka s obalem: | 1.360 mm |
| Výška s obalem: | 1.360 mm |
| Hloubka s obalem: | 8 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732655 |
| Typové číslo: | 0073.0265 |

Výrobce: MAICO

GFI 125 Protipříruba