**Montážní deska pro regulaci ovzduší MP RLS WS 75**

Montážní deska pro regulaci ovzduší RLS G1 WS jako náhradní díl pro polocentrální ventilační přístroje WS 75.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MP RLS WS 75 |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Šířka: | 106 mm |
| Výška: | 77 mm |
| Hloubka: | 9 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 178 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101239 |
| Typové číslo: | E059.2078.0000 |

Výrobce: MAICO

MP RLS WS 75 Montážní deska pro regulaci ovzduší