**Potrubní spojky MT-V125**

Pro vzájemné spojení ventilační trubky MT-R a potrubního oblouku MT-B.

Jednoduchá a bezpečná montáž.

Rychlé, pevné spojení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MT-V125 |
| Materiál: | EPDM-Kaučuk |
| Hmotnost: | 0,09 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vnitřní průměr: | 160 mm / 160 mm |
| Šířka: | 120 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 120 mm |
| Výška s obalem: | 80 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599852 |
| Typové číslo: | 0059.0985 |

Výrobce: MAICO

MT-V125 Potrubní spojky