**Okenní ventilátor EVH 26**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EVH 26 |
| Průtok: | 550 m³/h |
| Počet otáček: | 1.230 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 45 W |
| Příkon: | 47 W |
| IJmen: | 0,27 A |
| IMax: | 0,28 A |
| Hmotnost: | 4,34 |
| Akustický tlak: | 53 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808176 |
| Typové číslo: | 0080.0817 |

Výrobce: MAICO

EVH 26 Okenní ventilátor