**Sada hlukově tlumících prvků ER-SE EC**

Slouží jako tlumič hluku a snižuje hlukové emise.

Pro dovybavení ventilátorových sad ER EC. S krycím rámem.

Jednoduchá montáž.

Třída materiálu B1.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-SE EC |
| Umístění: | Pouzdro k ventilátorové vložce |
| Materiál: | Umělá hmota, laminovaná pěna |
| Barva: | bílá jako RAL 9016, šedá |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,49 kg |
| Šířka: | 305 mm |
| Výška: | 305 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 375 mm |
| Výška s obalem: | 375 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Vložený útlum celkem: | 1,5 dB |
| Vložený útlum: | max. 5,5 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992356 |
| Typové číslo: | 0093.1565 |

Výrobce: MAICO

ER-SE EC Sada hlukově tlumících prvků