**Ohebná ocelová trubka SFR 80**

Ohebná jednovrstvá stáčená trubka z pozinkovaného ocelového plechu použitelná jako připojovací vedení k centrálnímu potrubí.

Nehořlavá podle DIN 4102 třída A1.

Údaj o délce: v nataženém stavu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SFR 80 |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 0,46 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,65 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 80 mm |
| Délka: | 1,2 m |
| Šířka: | 1.200 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 90 mm |
| Šířka s obalem: | 620 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799550723 |
| Typové číslo: | 0055.0072 |

Výrobce: MAICO

SFR 80 Ohebná ocelová trubka