**Tlumič hluku SDA 50**

Tlumič hluku pro odhlučnění strany výtlaku střešních ventilátorů ERD, DRD.

S tlumícími kulisami z vodoodpudivého a nehořlavého materiálu.

Jednoduchá montáž - lze i dodatečně.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDA 50 |
| Umístění: | Střecha |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Vhodné pro jm. světlost: | 500 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0092.0392ALT |

Výrobce: MAICO

SDA 50 Tlumič hluku