**Krycí rám ER-AR**

Krycí rám pro všechna pouzdra ER-UP... Pouzdro.

Překrývá spáry mezi zapuštěným pouzdrem a keramickým obkladem.

Odstraňuje nehezké mezery kolem zapuštěného pouzdra.

Obsah dodávky:

Krycí rámy

Upevňovací šroub

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-AR |
| Instalace: | uvnitř |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,22 kg |
| Šířka: | 280 mm |
| Výška: | 280 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 281 mm |
| Výška s obalem: | 281 mm |
| Hloubka s obalem: | 51 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799598992 |
| Typové číslo: | 0059.0899 |

Výrobce: MAICO

ER-AR Krycí rám