**Sada pro hrubou stavbu WS 75 RSUP**

Sada pro hrubou stavbu pro instalaci do venkovní stěny pro ventilační přístroj s rekuperací tepla WS 75 Powerbox H pro tloušťku stěny do 500 mm.

Obsah dodávky:

Vestavný box (šířka x výška x hloubka: 534 x 1066 x 152 mm) s integrovanou vrtací šablonou

Dvě stěnová pouzdra (Ø 125 mm vnější, Ø 90 mm vnitřní, délky 500 mm) z EPP vždy se dvěma ochrannými kryty

2 plechové adaptéry WS 75 A vždy se 2 připojeními pro ohebnou trubku MF-M75, navíc 1 zátka pro každý adaptér

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 75 RSUP |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva: | černá (RAL 9017) |
| Hmotnost: | 9,77 kg |
| Hmotnost s obalem: | 11,96 kg |
| Šířka: | 534 mm |
| Výška: | 1.066 mm |
| Hloubka: | 152 mm |
| Šířka s obalem: | 595 mm |
| Výška s obalem: | 1.130 mm |
| Hloubka s obalem: | 210 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992547 |
| Typové číslo: | 0093.1616 |

Výrobce: MAICO

WS 75 RSUP Sada pro hrubou stavbu