**Zásuvný rám pro filtr vzduchu WSG-ES 320/470**

Zásuvný rám pro vložení náhradní filtrační rohože WSG-EG 320/470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG-ES 320/470 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocel, pozinkovaná |
| Hmotnost: | 0,57 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,58 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Šířka: | 505 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 520 mm |
| Výška s obalem: | 173 mm |
| Hloubka s obalem: | 22 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925613 |
| Typové číslo: | 0092.0561 |

Výrobce: MAICO

WSG-ES 320/470 Zásuvný rám pro filtr vzduchu