**Sací dýza AD 30**

Sací dýza pro bezturbulentní nasávání vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AD 30 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,71 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 300 mm |
| Šířka: | 385 mm |
| Výška: | 385 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 385 mm |
| Výška s obalem: | 385 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806219 |
| Typové číslo: | 0180.0621 |

Výrobce: MAICO

AD 30 Sací dýza