**Náhradní filtr WRF 300 DC**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WRG 300 DC.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRF 300 DC |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,31 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Šířka: | 420 mm |
| Výška: | 240 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Šířka s obalem: | 421 mm |
| Výška s obalem: | 241 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WRG 300 DC |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930235 |
| Typové číslo: | 0093.0023 |

Výrobce: MAICO

WRF 300 DC Náhradní filtr