**Window fan EVH 26**

Technical data

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EVH 26 |
| Air flow volume: | 550 m³/h |
| Rotating speed: | 1.230 1/min |
| Nominal output: | 45 W |
| Power consumption: | 47 W |
| Inom: | 0,27 A |
| Imax: | 0,28 A |
| Weight: | 4,34 |
| Sound pressure level: | 53 dB(A) |
| Packing unit: | 1 piece |
| Range: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808176 |
| Article number: | 0080.0817 |

Manufacturer: MAICO

EVH 26 Window fan