**Window fan EV 22**

Technical data

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EV 22 |
| Air flow volume: | 300 m³/h |
| Rotating speed: | 1.335 1/min |
| Nominal output: | 37 W |
| Power consumption: | 39 W |
| Inom: | 0,25 A |
| Imax: | 0,25 A |
| Weight: | 3,565 |
| Sound pressure level: | 49 dB(A) |
| Packing unit: | 1 piece |
| Range: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808107 |
| Article number: | 0080.0810 |

Manufacturer: MAICO

EV 22 Window fan