**Axial wall fan DZQ 20/2 A-Ex**

Technical data

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 20/2 A-Ex |
| Model: | Square wall plate |
| Air flow volume: | 1.150 m³/h |
| Rotating speed: | 2.920 1/min |
| Power consumption: | 120 W |
| Imax: | 0,28 A |
| Weight: | 4,74 |
| Packing unit: | 1 piece |
| Range: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837565 |
| Article number: | 0083.0756 |

Manufacturer: MAICO

DZQ 20/2 A-Ex Axial wall fan