**Kit de nettoyage MF-R90**

Kit de nettoyage des gaines flexibles MF-F.

Une boule de nettoyage est disposée dans le conduit de ventilation du diffuseur d'air MF-V...puis aspirée à l'aide d'un aspirateur vers l'une des sorties d'air. La boule de nettoyage évacue ainsi les résidus de saletés et la poussière hors de la gaine flexible.

Unité de conditionnement (UC) : Adaptateur d'aspirateur et 2 boules de nettoyage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-R90 |
| Poids: | 0,18 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 90 mm |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 200 mm |
| Profondeur: | 90 mm |
| Largeur avec emballage: | 152 mm |
| Hauteur avec emballage: | 202 mm |
| Profondeur avec emballage: | 92 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580133 |
| Référence: | 0058.0013 |

Fabricant : MAICO

MF-R90 Kit de nettoyage