**Réducteur REM 28/25**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | REM 28/25 |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Matière plastique, antichoc |
| Poids: | 0,285 kg |
| Poids avec emballage: | 0,3 kg |
| Réduction à la largeur nominale: | 280 mm / 250 mm |
| Largeur: | 278 mm |
| Hauteur: | 278 mm |
| Profondeur: | 120 mm |
| Largeur avec emballage: | 278 mm |
| Hauteur avec emballage: | 278 mm |
| Profondeur avec emballage: | 120 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596387 |
| Référence: | 0059.0638 |

Fabricant : MAICO

REM 28/25 Réducteur