**Cadre de raccordement VRI 63**

Cadre de raccordement en métal.

Revêtement époxy.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VRI 63 |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 9,8 kg |
| Poids avec emballage: | 9,8 kg |
| Largeur: | 790 mm |
| Hauteur: | 790 mm |
| Profondeur: | 210 mm |
| Largeur avec emballage: | 790 mm |
| Hauteur avec emballage: | 790 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733409 |
| Référence: | 0073.0340 |

Fabricant : MAICO

VRI 63 Cadre de raccordement