**Gaine de montage gros œuvre PP 60 RHL**

Gaine de montage gros œuvre extra longue de 700 mm pour appareils PushPull.

Comme accessoire optionnel des kits de montage gros œuvre PP 60 KA-SR, PP 60 KA-SRW et PP 60 KL-SR.

Volume de fourniture : 1 x gaine de montage gros œuvre.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 60 RHL |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 1,25 kg |
| Poids avec emballage: | 1,25 kg |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Longueur: | 700 mm |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 700 mm |
| Profondeur: | 200 mm |
| Largeur avec emballage: | 200 mm |
| Hauteur avec emballage: | 700 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799590804 |
| Référence: | 0059.0080 |

Fabricant : MAICO

PP 60 RHL Gaine de montage gros œuvre