**Kit d'installation DDEx 500 IK**

Kit d'installation pour interrupteur de pression différentielle DDEx 500.

Contient deux raccords à pression, un tuyau à pression flexible de 2 m (diamètre intérieur 6 mm) et un adaptateur de raccordement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DDEx 500 IK |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | transparent |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,37 kg |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 100 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 345 mm |
| Hauteur avec emballage: | 185 mm |
| Profondeur avec emballage: | 117 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573043 |
| Référence: | 0157.0304 |

Fabricant : MAICO

DDEx 500 IK Kit d'installation