**Tubes de prolongation MA-VR250**

Tube de prolongation en plastique recyclable pour pièces de renvoi MA-U3-63, MA-U2-75, MA-U2-90, MA-U1-90 et adaptateurs MA-AD3-63, MA-AD2-75, MA-AD2-90 et MA-AD1-90.

Tube de prolongation composé de 1 tube de prolongation de 249 mm de long, 1 couvercle d'extrémité DN 125.

Couleur anthracite.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MA-VR250 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond / Plancher |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Couleur: | Anthracite |
| Poids: | 0,19 kg |
| Poids avec emballage: | 0,24 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 125 mm |
| Largeur: | 131 mm |
| Hauteur: | 131 mm |
| Profondeur: | 249 mm |
| Largeur avec emballage: | 145 mm |
| Hauteur avec emballage: | 145 mm |
| Profondeur avec emballage: | 260 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993025 |
| Référence: | 0059.2133 |

Fabricant : MAICO

MA-VR250 Tubes de prolongation