**Cadre de raccordement VRI 71**

Cadre de raccordement en métal.

Revêtement époxy.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VRI 71 |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 6,5 kg |
| Poids avec emballage: | 6,5 kg |
| Largeur: | 840 mm |
| Hauteur: | 840 mm |
| Profondeur: | 115 mm |
| Largeur avec emballage: | 840 mm |
| Hauteur avec emballage: | 840 mm |
| Profondeur avec emballage: | 115 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733416 |
| Référence: | 0073.0341 |

Fabricant : MAICO

VRI 71 Cadre de raccordement