**Bouchon de fermeture MF-FST90**

Bouchon de fermeture des gaines flexibles MF-F.

Destiné à la protection contre les saletés pendant le stockage et le montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-FST90 |
| Matériau: | Polyéthylène (PE) |
| Poids: | 0,12 kg |
| Poids avec emballage: | 0,12 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 90 mm |
| Largeur: | 115 mm |
| Hauteur: | 115 mm |
| Profondeur: | 90 mm |
| Largeur avec emballage: | 180 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 95 mm |
| Unité de conditionnement: | 10 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599784 |
| Référence: | 0059.0978 |

Fabricant : MAICO

MF-FST90 Bouchon de fermeture