**Tubulure d'aspiration ASI 31**

Tubulure d'aspiration pour une aspiration d'air à faibles turbulences.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ASI 31 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Tôle d'acier, revêtue |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,8 kg |
| Poids avec emballage: | 0,8 kg |
| Largeur: | 375 mm |
| Hauteur: | 315 mm |
| Profondeur: | 55 mm |
| Largeur avec emballage: | 375 mm |
| Hauteur avec emballage: | 315 mm |
| Profondeur avec emballage: | 55 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734376 |
| Référence: | 0073.0437 |

Fabricant : MAICO

ASI 31 Tubulure d'aspiration