**Manchons FFS-M**

Manchon pour le raccord de deux gaines plates flexibles FFS-R52.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-M |
| Poids: | 0,21 kg |
| Poids avec emballage: | 0,23 kg |
| Largeur: | 133 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 52 mm |
| Largeur avec emballage: | 320 mm |
| Hauteur avec emballage: | 280 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558842 |
| Référence: | 0055.0884 |

Fabricant : MAICO

FFS-M Manchons