**Socle pour toits plats SO 63**

Socle pour toit plat pour le montage des tourelles d'extraction.

Avec insonorisation et isolation thermique non inflammables.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SO 63 |
| Poids: | 40,5 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 630 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933595 |
| Référence: | 0093.0359 |

Fabricant : MAICO

SO 63 Socle pour toits plats