**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 50/4 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 50/4 A-Ex |
| Débit d'air: | 6.400 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.360 1/min |
| Puissance nominale: | 740 W |
| Consommation: | 740 W |
| INominal: | 1,29 A |
| IMax: | 1,4 A |
| Poids: | 46,7 |
| IA/IN: | 3 |
| Homologation Ex: | 84/3899 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877868 |
| Référence: | 0087.0786 |

Fabricant : MAICO

DZD 50/4 A-Ex Tourelle d'extraction hélicoïde