**Volet de fermeture pour gaine ronde VKRI R 63**

Volet de fermeture automatique pour gaine ronde avec plaque de raccordement arrondie.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VKRI R 63 |
| Matériau: | Acier |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 18 kg |
| Poids avec emballage: | 18 kg |
| Largeur nominale: | 630 mm |
| Largeur: | 739 mm |
| Hauteur: | 370 mm |
| Profondeur: | 739 mm |
| Largeur avec emballage: | 739 mm |
| Hauteur avec emballage: | 370 mm |
| Profondeur avec emballage: | 739 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730880 |
| Référence: | 0073.0088 |

Fabricant : MAICO

VKRI R 63 Volet de fermeture pour gaine ronde