**Couvercle MA-VD90**

Couvercle de fermeture DN 90 en plastique pour la fermeture de pièces de raccordement DN 90 dans d'autres composants système MAICOAir DN 90.

Couvercle de fermeture DN 90 composé de : 1 couvercle de fermeture DN 90.

Couleur anthracite.

Unité de conditionnement : 10 unités.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MA-VD90 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Plancher |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Anthracite |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,25 kg |
| Largeur nominale: | 90 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 90 mm |
| Largeur: | 107 mm |
| Hauteur: | 95 mm |
| Profondeur: | 47 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Unité de conditionnement: | 10 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993087 |
| Référence: | 0059.2139 |

Fabricant:

 MAICO

MA-VD90 Couvercle