**Adaptateur de transition URRI GR 35**

Adaptateur de transition de rectangulaire à rond.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | URRI GR 35 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 1,75 kg |
| Poids avec emballage: | 1,75 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 356 mm |
| Profondeur: | 210 mm |
| Largeur avec emballage: | 80 mm |
| Hauteur avec emballage: | 356 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733157 |
| Référence: | 0073.0315 |

Fabricant : MAICO

URRI GR 35 Adaptateur de transition