**Grille de sol FFS-FG**

Grille de sol design praticable adaptée à la sortie par le sol FFS-BA.

La grille de sol en acier inoxydable brossé à orifices oblongs possède un design moderne.

Le cadre d'encastrement permet de l'orienter par rapport au revêtement de sol environnant.

La fixation est assurée par des goupilles de serrage.

Volume de la fourniture :

1 grille de sol

1 fixation

1 ruban d'étanchéité

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-FG |
| Modèle: | Design à trous oblongs |
| Mode de montage: | Avec cadre d'encastrement, fixation par goupilles de serrage |
| Matériau: | Acier inoxydable, brossé |
| Poids: | 0,95 kg |
| Poids avec emballage: | 1,09 kg |
| Largeur: | 340 mm |
| Hauteur: | 180 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 350 mm |
| Hauteur avec emballage: | 205 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558897 |
| Référence: | 0055.0889 |

Fabricant : MAICO

FFS-FG Grille de sol