**Filtre à air, rechange WSG 600-1**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation central WR 600.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG 600-1 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 430 mm |
| Hauteur: | 370 mm |
| Profondeur: | 14 mm |
| Largeur avec emballage: | 390 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 260 mm |
| Unité de conditionnement: | 4 pièces |
| Adapté aux produits: | WR 600 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936886 |
| Référence: | 0093.0688 |

Fabricant : MAICO

WSG 600-1 Filtre à air, rechange