**Prolongation d'élément d'embrasure PP 45 LEV**

Rallonge d’élément d’embrasure comme accessoire pour élément d’embrasure PP 45 LE. La rallonge sert à prolonger la longueur de montage du canal d’embrasure de 535 mm à 858 mm.

Classe de protection contre les incendies B1.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 LEV |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Boîtier matériau: | Plastique EPP |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,45 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Protection incendie: | Classe de protection contre les incendies B1 |
| Largeur: | 330 mm |
| Hauteur: | 400 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 335 mm |
| Hauteur avec emballage: | 405 mm |
| Profondeur avec emballage: | 105 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991489 |
| Référence: | 0093.1483 |

Fabricant : MAICO

PP 45 LEV Prolongation d'élément d'embrasure