**Équerre de fixation universelle WS-BWU 160**

Équerre de fixation pour le montage d'appareils de ventilation centralisés WS 160 Flat et WS 300 Flat au mur ou au plafond.

L'équerre peut être montée sur différentes positions de l'appareil, ce qui simplifie la fixation de l'appareil.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS-BWU 160 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,07 kg |
| Largeur: | 60 mm |
| Hauteur: | 60 mm |
| Profondeur: | 3 mm |
| Largeur avec emballage: | 170 mm |
| Hauteur avec emballage: | 80 mm |
| Profondeur avec emballage: | 155 mm |
| Unité de conditionnement: | 4 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 160 Flat... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925675 |
| Référence: | 0092.0567 |

Fabricant : MAICO

WS-BWU 160 Équerre de fixation universelle