**Gaine murale WH 25**

Gaine murale pour montage au mur et au plafond.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WH 25 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,8 kg |
| Poids avec emballage: | 0,82 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 287 mm |
| Hauteur: | 287 mm |
| Profondeur: | 280 mm |
| Largeur avec emballage: | 287 mm |
| Hauteur avec emballage: | 287 mm |
| Profondeur avec emballage: | 280 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799592303 |
| Référence: | 0059.0230 |

Fabricant : MAICO

WH 25 Gaine murale