**Manchette flexible STKI 50**

Manchette flexible en PVC pour montage insonorisé et à vibrations réduites.

Avec deux colliers de fixation.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | STKI 50 |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 1,5 kg |
| Poids avec emballage: | 1,5 kg |
| Largeur: | 400 mm |
| Hauteur: | 400 mm |
| Profondeur: | 160 mm |
| Largeur avec emballage: | 400 mm |
| Hauteur avec emballage: | 400 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734956 |
| Référence: | 0073.0495 |

Fabricant : MAICO

STKI 50 Manchette flexible