**Convertisseur de débit d'air de consigne DZS MDR-VG AVC**

Caractéristiques

Convertisseur de débit d'air de consigne de rechange pour MDR-VG 25 & 31 EC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZS MDR-VG AVC |
| Modèle: | Convertisseur de valeur de consigne |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,21 kg |
| Poids avec emballage: | 0,41 kg |
| Largeur: | 105 mm |
| Hauteur: | 55 mm |
| Profondeur: | 135 mm |
| Largeur avec emballage: | 175 mm |
| Hauteur avec emballage: | 160 mm |
| Profondeur avec emballage: | 175 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101604 |
| Référence: | E157.1637.0000 |

Fabricant : MAICO

DZS MDR-VG AVC Convertisseur de débit d'air de consigne