**Kit de prolongation ALDVS 125**

Kits de prolongation pour passages d'air extérieur.

Volume de fourniture :

Gaine murale de 500 mm de long

Gaine d'insonorisation de 390 mm de long

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALDVS 125 |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,6 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 125 mm |
| Longueur: | 500 mm |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 500 mm |
| Largeur avec emballage: | 125 mm |
| Hauteur avec emballage: | 125 mm |
| Profondeur avec emballage: | 500 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | ALD 125 / ALD 125 VA |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520856 |
| Référence: | 0152.0085 |

Fabricant : MAICO

ALDVS 125 Kit de prolongation