**Transformateur à 5 plots TRV 1,7**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TRV 1,7 |
| Charge maximale: | 1,7 A |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 9,4 |
| Poids avec emballage: | 9,4 kg |
| Largeur: | 220 mm |
| Hauteur: | 280 mm |
| Profondeur: | 197 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 240 mm |
| Profondeur avec emballage: | 330 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577164 |
| Référence: | 0157.0716 |

Fabricant : MAICO

TRV 1,7 Transformateur à 5 plots