**Grilles de protection SGRI 125**

Grille de protection pour les ventilateurs.

Montage possible côté aspiration et refoulement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGRI 125 |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 9 kg |
| Poids avec emballage: | 9 kg |
| Largeur: | 1.260 mm |
| Hauteur: | 1.365 mm |
| Profondeur: | 5 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.365 mm |
| Profondeur avec emballage: | 5 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732105 |
| Référence: | 0073.0210 |

Fabricant : MAICO

SGRI 125 Grilles de protection