**Élément d'air entrant, filtre de rechange ZEF 10 T**

ZEF 10 T : filtre à air de rechange pour éléments d'arrivée d'air ZE 10 T.

ZEF 10 IB : filtre à air de rechange pour éléments d'arrivée d'air ZE 10 IB.

ZEF 45 F : filtre à air de rechange pour ZE 45 F.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZEF 10 T |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Classe de filtre: | G3 |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 60 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Température ambiante: | 50 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799930228 |
| Référence: | 0093.0022 |

Fabricant : MAICO

ZEF 10 T Élément d'air entrant, filtre de rechange