**Support mural WSK 150**

Consoles murales pour la fixation de l'appareil de ventilation WS 150.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSK 150 |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 4,16 kg |
| Poids avec emballage: | 4,7 kg |
| Largeur: | 928 mm |
| Hauteur: | 320 mm |
| Profondeur: | 450 mm |
| Largeur avec emballage: | 750 mm |
| Hauteur avec emballage: | 50 mm |
| Profondeur avec emballage: | 700 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 150 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184584 |
| Référence: | 0018.0458 |

Fabricant : MAICO

WSK 150 Support mural