**Platine avec caches de protection du système électronique PL ABDE ECA piano TC**

Platine avec cache protection du système électronique comme pièce de rechange pour aérateur pour petite pièce ECA piano TC.

Pour version avec durée de fonctionnement par temporisation réglable.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PL ABDE ECA piano TC |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Largeur: | 58 mm |
| Hauteur: | 30 mm |
| Profondeur: | 58 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 45 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100898 |
| Référence: | E101.1403.0001 |

Fabricant : MAICO

PL ABDE ECA piano TC Platine avec caches de protection du système électronique