**Plaque frontale FP CB 1200**

Caractéristique

Plaque frontale comme pièce de rechange pour CleanBox 1200

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FP CB 1200 |
| Lieu de montage: | Soufflage |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | blanc, similaire RAL 9011 |
| Poids: | 12 kg |
| Poids avec emballage: | 12,5 kg |
| Largeur: | 670 mm |
| Hauteur: | 1.569 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 700 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.700 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799101789 |
| Référence: | E093.1634.0000 |

Fabricant : MAICO

FP CB 1200 Plaque frontale