**Accessoire de fixation et d'étanchéité BD 50**

Accessoires de fixation et d'étanchéité pour la réalisation de raccords à brides étanches sur les systèmes de canalisation.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | BD 50 |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,5 kg |
| Poids avec emballage: | 0,528 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 500 mm |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 100 mm |
| Profondeur: | 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 190 mm |
| Hauteur avec emballage: | 100 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921387 |
| Référence: | 0092.0138 |

Fabricant : MAICO

BD 50 Accessoire de fixation et d'étanchéité