**Interrupteur de réparation RS MDR22/25/31**

Caractéristiques

Interrupteur de réparation de rechange pour MDR-(PG) 22 et MDR (VG) 25 & 31 EC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RS MDR22/25/31 |
| Poids: | 0,09 kg |
| Poids avec emballage: | 0,15 kg |
| Largeur: | 60 mm |
| Hauteur: | 70 mm |
| Profondeur: | 48 mm |
| Largeur avec emballage: | 93 mm |
| Hauteur avec emballage: | 82 mm |
| Profondeur avec emballage: | 119 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101550 |
| Référence: | E157.1632.0000 |

Fabricant : MAICO

RS MDR22/25/31 Interrupteur de réparation