**Volet de fermeture ARP 80**

Volets de fermeture pour évacuation d'air.

Avec lamelles orientables individuellement logées dans des coussinets renforcés.

Avec grille de protection galvanisée côté arrivée.

ARP 71 divisé en 2.

ARP 80 et ARP 100 divisés en 3.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ARP 80 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | gris argent |
| Poids: | 4,66 kg |
| Poids avec emballage: | 8,08 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 800 mm |
| Largeur: | 868 mm |
| Hauteur: | 940 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 970 mm |
| Hauteur avec emballage: | 970 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510819 |
| Référence: | 0151.0081 |

Fabricant : MAICO

ARP 80 Volet de fermeture