**Pièce de renvoi MA-U3-63**

Pièce de renvoi 90° en plastique recyclable pour 3 x gaine flexible DN 63 et 1 x transition DN 125 pour clapet d'air entrant ou sortant.

Pièce de renvoi 90° composée de : 1 tube de prolongation DN 125, 1 couvercle d'extrémité DN 125, 3 joints d'étanchéité DN 63, 3 clips de fixation amovibles DN 63 pour la fixation des gaines flexibles, 2 couvercles de fermeture DN 63.

Couleur anthracite (corps) avec pièces de raccordement blanches / légèrement transparentes.

Avec contrôle visuel d'insertion pour une insertion ajustée et contrôlée de la gaine flexible.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MA-U3-63 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Plancher |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Couleur: | Anthracite |
| Poids: | 0,62 kg |
| Poids avec emballage: | 1,05 kg |
| Diamètre de raccordement: | 125 mm |
| Largeur nominale: | 63 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 63 mm |
| Largeur: | 290 mm |
| Hauteur: | 328 mm |
| Profondeur: | 257 mm |
| Largeur avec emballage: | 278 mm |
| Hauteur avec emballage: | 147 mm |
| Profondeur avec emballage: | 431 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992851 |
| Référence: | 0059.2116 |

Fabricant : MAICO

MA-U3-63 Pièce de renvoi